|  |  |
| --- | --- |
|  | Referenční velkoobchodní nabídka  přístupu na sítích VHCN budovaných s využitím dotačních programů  „Digitální vysokokapacitní sítě“  příloha č. 3b - Zpřístupnění pasivní infrastruktury – nenasvícených optických vláken, rezervních optických chrániček a mikrotrubiček |

# Zpřístupnění pasivní infrastruktury – nenasvícených optických vláken, rezervních optických chrániček, mikrotrubiček a stožárů

# Technická specifikace a specifikace služby

|  |  |
| --- | --- |
| Služba č. : |  |
| Partner – jméno/název: |  |
| Partner – ID: |  |
| Obec: |  |
| Žádost – datum: |  |
| Zahájení šetření – datum: |  |
| Zahájení implementace – datum: |  |
| Zprovoznění služby – datum: |  |
| Zahájení zkušebního provozu – datum: |  |
| Ukončení zkušebního provozu – datum: |  |
| Předání služby Partnerovi – datum: |  |
| Ukončení služby – datum: |  |

**Článek I. – Služba zpřístupnění a užívání pasivní infrastruktury**

Dotovaná síť je již ve svém návrhu dimenzována pro zpřístupnění na úrovni nenasvícených optických vláken. K tomuto účelu má dostatečnou vláknovou rezervu. Poskytnutí přístupu k rezervním chráničkách či mikrotrubičkám - tyto jsou určeny pro budoucí rozvoj sítě, řešení havárií či řešení vynucených přeložek – je možný pouze v případě vyčerpání kapacity vláken po předchozím posouzení a individuální kalkulaci. Sprintel prohlašuje, že je vlastníkem nebo oprávněným uživatelem pasivní infrastruktury pasivní infrastruktury ve smyslu čl. 2 odst. 137 GBER, jejíž části si Partner hodlá pronajmout v rámci Smlouvy a které tato příloha specifikuje. Dostupnost konkrétních prvků je podmíněna jejich existencí a dostupností v konkrétním místě sítě.

Za podmínek stanovených Smlouvou a jejími přílohami tímto Sprintel uděluje Partnerovi právo k užívání pasivní infrastruktury specifikované v této příloze.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A** | **Nenasvícené optické vlákno** |  ANO |  NE |
| **B** | **LGX pozice** v rozvaděči pro umístění splitterů |  ANO |  NE |
| **C** | **Prostor v kabelové komoře** k umístění optické spojky  Přístup pouze po posouzení přiměřenosti velikosti spojky s ohledem na dostupný prostor v komoře. |  ANO |  NE |
| **D** | **HDPE trubka k umístění trubičkového systému**  Přístup pouze na základě individuálního posouzení a kalkulace po vyčerpání kapacity vláken. |  ANO |  NE |
| **E** | **HDPE trubička**  Přístup pouze na základě individuálního posouzení a kalkulace po vyčerpání kapacity vláken a trubiček. |  ANO |  NE |
| **F** | **Kabelový rošt v podzemním kolektoru/kabelovodu**  mezi kabelovými komorami kolektoru/kabelovodu nebo stávající sítí Sprintel.  Přístup pouze na základě individuálního posouzení a kalkulace po vyčerpání kapacity ostatních prvků. |  ANO |  NE |
| **G** | **Otvor v kabelovodu po umístění trubky/mikrotrubičky**  Přístup pouze na základě individuálního posouzení a kalkulace po vyčerpání kapacity ostatních prvků. |  ANO |  NE |
| **H** | **Prostor na stožáru nebo věži**  formou umístění zařízení partnera po poskytování služeb el. komunikací a to i za účelem budování vlastní sítě pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací účastníkům na adresních místech dle přílohy č. 1. |  ANO |  NE |

**Článek II. – Místo přístupu k pasivní infrastruktuře a účel užívání**

Příloha č. 2 – Schéma sítě, seznam jejích částí a pokrytých základních sídelních jednotek popisuje a specifikuje místa určené k přístupu s ohledem na dlouhodobou udržitelnost, udržovatelnost a zachování dlouhodobé kvality a možnosti budoucího rozvoje zpřístupňované infrastruktury. Přístup je tedy možný za podmínek specifikovaných touto smlouvou v rozvaděčích tvořících koncentrační bod (CP), v aktivních uzlech (PoP), datacentrech (DC) a po předchozím posouzení v kabelových komorách. V případech, kdy se jedná o venkovní prvky (rozvaděče CP, komory apod.) je přístup podmíněn také získáním potřebného povolení k realizaci napojení infrastruktury Partnera, pokud ta se v daném prvku (rozvaděč, komora apod.) dosud nenachází.

**Článek III. – Kvalita služby**

Sprintel se zavazuje při poskytování služby dodržovat kvalitativní parametry Pasivní infrastruktury stanovené v příloze č. 4 – Minimální soubor SLA.

**Článek IV. – Údržba**

Po celou dobu užívání je Sprintel povinen udržovat zpřístupněnou pasivní infrastrukturu v plně funkčním stavu odpovídajícím Specifikacím a umožňujícím její nepřetržitý provoz. Při technických a servisních zásazích, údržbě a měření se postupuje dle přílohy č. 5 – Postupy a pravidla pro jednotlivé služby.

**Článek V. – Ostatní ujednání**

Sprintel se zavazuje poskytnout v přiměřeném rozsahu Partnerovi optické vlákno, optická vlákna, HDPE mikrotrubičky či HDPE trubky na vlastní infrastruktuře vybudované bez využití dotací, za předpokladu, že je k dispozici volná kapacita a nejde o strategickou rezervu (v případě HDPE trubek a mikrotrubiček), přičemž přednostně je poskytováno optické vlákno, a to vše pouze za účelem propojení Partnera do Dotované sítě. Minimální rozsah takto přístupné nedotované infrastruktury je vyznačen v příloze č. 2. Využití jiných úseků infrastruktury, místo a způsob jejich napojení je předmětem posouzení dle konkrétních požadavků Partnera. Sprintel umožní Partnerovi i přístup pouze k přípojné síti (backhaul) – formou přístupu k pasivní síti – je-li dostupná kapacita povinných rezerv a to pouze za účelem poskytování služeb elektronických komunikací na adresách dle přílohy 1.

Sprintel se zavazuje poskytnout Partnerovi kolokační služby v bodech vyznačených v příloze č. 2 a to v rozsahu a míře odpovídající oprávněným potřebám partnera a charakteru a technické vybavenosti jednotlivých PoPů. Přístup k takto umístěným prvkům se řídí přílohou č. 5. V případě, kdy kapacita zázemí současného uzlu nestačila, Partner má možnost, v případě, kdy si uzavře vlastní nájemní smlouvu s vlastníkem objektu, realizovat propojení do PoPu Sprintel a Sprintel mu toto umožní.

V případě nových věží a stožárů zřízených s využitím poskytnuté dotace umisťuje Sprintel svá zařízení efektivně s ohledem na potřebu poskytnutí možnosti využití další plochy k pronájmu zařízení Partnera a nebude umístění zařízení Partnera účelově bránit.

**Článek VII. – Závazek převzetí**

Nejpozději do 5ti dnů od ukončení úspěšného zkušebního provozu v řádném stavu a bez závad a současně ve lhůtách, které určuje Smlouva a její přílohy, Partner převezme službu a převzetí stvrdí podpisem této přílohy.

**Článek VII. – Specifikace předmětu užívání**

1) Umístění (Adresy, GPS)

2) Specifikace zařízení a rozhraní, technická pravidla a podmínky pro přístup

3) Síťová hierarchie přístupu

4) Podmínky kolokace

5) Zákres trasy

6) Délka trasy:

|  |  |
| --- | --- |
| Trasu předal dne: | Trasu převzal dne: |
| za Sprintel s.r.o. | za Partnera |