|  |  |
| --- | --- |
|  | Referenční velkoobchodní nabídka  přístupu na sítích VHCN budovaných s využitím dotačních programů  „Digitální vysokokapacitní sítě“  příloha č. 3a - Kolokační služby |

# Kolokace aktivní a pasivní technologie

# Technická specifikace a specifikace služby

|  |  |
| --- | --- |
| Služba č. : |  |
| Partner – jméno/název: |  |
| Partner – ID: |  |
| Obec: |  |
| Žádost – datum: |  |
| Zahájení šetření – datum: |  |
| Zahájení implementace – datum: |  |
| Zprovoznění služby – datum: |  |
| Zahájení zkušebního provozu – datum: |  |
| Ukončení zkušebního provozu – datum: |  |
| Předání služby Partnerovi – datum: |  |
| Ukončení služby – datum: |  |

**Článek I. – Služba kolokace aktivní a pasivní technologie**

Dotovaná síť je již ve svém návrhu dimenzována pro poskytnutí kolokačních služeb velkoobchodním partnerům. K tomuto účelu mají nově vybudované dotované PoPy dostatečnou kapacitní rezervu pro umístění potřebných síťových prvků. Další náročnější a objemnější technologie lze umisťovat do navazujících nedotovaných PoPů a datacenter Sprintel. Sprintel prohlašuje, že je vlastníkem nebo oprávněným uživatelem rozvaděčů a podpůrných technologií, jejíž části hodlá Partner využívat v rámci Smlouvy a které tato příloha specifikuje.

Za podmínek stanovených Smlouvou a jejími přílohami tímto Sprintel uděluje Partnerovi právo k užívání technologického zázemí (tj. prostor v rozvaděči a podpůrné

technologie – napájení 230V AC s jištěním 16A, UPS, agregát, klimatizace, pokud jsou instalovány) specifikované v této příloze.

**Článek II. – Místo přístupu ke službě kolokace**

Příloha č. 2 – Schéma sítě, seznam jejích částí a pokrytých základních sídelních jednotek popisuje a specifikuje místa určené k přístupu s ohledem na dlouhodobou udržitelnost, udržovatelnost a zachování dlouhodobé kvality a možnosti budoucího rozvoje zpřístupňované infrastruktury. Přístup je tedy možný za podmínek specifikovaných touto smlouvou v aktivních uzlech (PoP) a datacentrech (DC). Přístup k síti za účelem propojení do míst kolokace poskytovaný na základě přílohy č. 3b je možný v rozvaděčích tvořících koncentrační bod (CP), v aktivních uzlech (PoP), datacentrech (DC) a po předchozím posouzení v kabelových komorách. V případech, kdy se jedná o venkovní prvky (rozvaděče CP, komory apod.) je přístup podmíněn také získáním potřebného povolení k realizaci napojení infrastruktury Partnera, pokud ta se v daném prvku (rozvaděč, komora apod.) dosud nenachází.

**Článek III. – Kvalita služby**

Sprintel se zavazuje při poskytování služby dodržovat kvalitativní parametry Pasivní infrastruktury stanovené v příloze č. 4 – Minimální soubor SLA.

**Článek IV. – Údržba**

Po celou dobu užívání je Sprintel povinen udržovat zpřístupněné technologické zázemí, tj. zejména rozvaděče a podpůrné technologie, v plně funkčním stavu odpovídajícím Specifikacím a umožňujícím její nepřetržitý provoz. Při technických a servisních zásazích, údržbě a měření se postupuje dle přílohy č. 5 – Postupy a pravidla pro jednotlivé služby.

**Článek V. – Ostatní ujednání**

Sprintel se zavazuje poskytnout Partnerovi službu kolokace v nedotovaných PoPech a datacentrech navazujících na dotovanou infrastrukturu, které jsou specifikované v příloze č. 2, a to pouze za účelem poskytování telekomunikačních služeb na adresních místech specifikovaných v příloze č. 1 a ohledem na kapacitu a technologickou vybavenost jednotlivých PoPů a datacenter. Umístění technologií v těchto uzlech za jiným účelem je věcí individuální dohody Sprintel a Partnera. Pokud není k dispozici vhodný prostor nebo dostupný prostor nemá potřebnou kapacitu, umožní Sprintel umístění zařízení Partnera v dostupné vzdálenosti mimo budovu hlavního rozvodu a poskytnu mu dostatečnou součinnost pro realizaci jiného technického řešení služby kolokace. Partnerovi bude umožněno v oprávněných případech (např. pokud to nevyloučí objektivní technické důvody) provádět instalaci vlastní technologie a zařízení, bez nutnosti objednávat všechny kolokační služby od Sprintel.

**Článek VII. – Závazek převzetí**

Nejpozději do 5ti dnů od ukončení úspěšného zkušebního provozu v řádném stavu a bez závad a současně ve lhůtách, které určuje Smlouva a její přílohy, Partner převezme službu a převzetí stvrdí podpisem této přílohy.

**Článek VII. – Specifikace předmětu užívání**

1) Umístění (Adresy, GPS)

2) Specifikace zařízení a rozhraní, technická pravidla a podmínky pro přístup

3) Rozsah služeb (např. prostor v racku N x 1U, prostor na stožáru N x 1m2 atd.)

4) Síťová hierarchie přístupu

5) Podmínky kolokace

6) Zákres umístění/trasy

|  |  |
| --- | --- |
| Službu předal dne: | Službu převzal dne: |
| za Sprintel s.r.o. | za Partnera |