|  |  |
| --- | --- |
|  | Referenční velkoobchodní nabídka  přístupu na sítích VHCN budovaných s využitím dotačních programů  „Digitální vysokokapacitní sítě“  příloha č. 3c - Zpřístupnění pasivní infrastruktury – pronájem vlnových délek |

# Zpřístupnění pasivní infrastruktury – pronájem vlnových délek

# Technická specifikace a specifikace služby

|  |  |
| --- | --- |
| Služba č. : |  |
| Partner – jméno/název: |  |
| Partner – ID: |  |
| Obec: |  |
| Žádost – datum: |  |
| Zahájení šetření – datum: |  |
| Zahájení implementace – datum: |  |
| Zprovoznění služby – datum: |  |
| Zahájení zkušebního provozu – datum: |  |
| Ukončení zkušebního provozu – datum: |  |
| Předání služby Partnerovi – datum: |  |
| Ukončení služby – datum: |  |

**Článek I. – Služba zpřístupnění a užívání pasivní infrastruktury**

Dotovaná síť je již ve svém návrhu dimenzována pro zpřístupnění pasivní infrastruktury na úrovni nenasvícených optických vláken. K tomuto účelu má dostatečnou vláknovou rezervu. V úseku propojení částí sítě po pronajatém optickém vlákně však nejsou rezervní vlákna k dispozici a proto je trasa zpřístupněna formou vlnového multiplexu. Sprintel prohlašuje, že je vlastníkem nebo oprávněným uživatelem pasivní infrastruktury, jejíž části si Partner hodlá pronajmout v rámci Smlouvy a které tato příloha specifikuje.

Za podmínek stanovených Smlouvou a jejími přílohami tímto Sprintel uděluje Partnerovi právo k užívání vlnové délky v parametrech a trase specifikované v této příloze.

**Článek II. – Místo přístupu k pasivní infrastruktuře a účel užívání**

Příloha č. 2 – Schéma sítě, seznam jejích částí a pokrytých základních sídelních jednotek popisuje a specifikuje místa určené k přístupu s ohledem na dlouhodobou udržitelnost, udržovatelnost a zachování dlouhodobé kvality a možnosti budoucího rozvoje zpřístupňované infrastruktury. Přístup k CWDM trase je tedy možný pouze na CWDM trase specifikované v příloze 2 za podmínek stanovených touto smlouvou v rozvaděčích, v nichž je trasa zakončena vlnovým multiplexerem. S kombinaci s využitím služby zpřístupnění pasivní infrastruktury (příloha 3b) je přístup také možné v bodech Central office (CO), v bodech tvořících koncentrační bod (CP), v aktivních uzlech (PoP), datacentrech (DC) a po předchozím posouzení v kabelových komorách. V případech, kdy se jedná o venkovní prvky (rozvaděče CP, komory apod.) je přístup podmíněn také získáním potřebného povolení k realizaci napojení infrastruktury Partnera, pokud ta se v daném prvku (rozvaděč, komora apod.) dosud nenachází.

**Článek III. – Kvalita služby**

Sprintel se zavazuje při poskytování služby dodržovat kvalitativní parametry Pasivní infrastruktury stanovené v příloze č. 4 – Minimální soubor SLA.

**Článek IV. – Údržba**

Po celou dobu užívání je Sprintel povinen udržovat zpřístupněnou WDM trasu ve stavu plně funkčním a odpovídajícím Specifikacím a umožňujícím její nepřetržitý provoz. Při technických a servisních zásazích, údržbě a měření se postupuje dle přílohy č. 5 – Postupy a pravidla pro jednotlivé služby.

**Článek V. – Ostatní ujednání**

Sprintel se zavazuje poskytnout Partnerovi optická vlákna, HDPE mikrotrubičky či HDPE trubky na vlastní infrastruktuře vybudované bez využití dotací, za předpokladu, že je k dispozici volná kapacita a nejde o strategickou rezervu (v případě HDPE trubek a mikrotrubiček), přičemž přednostně je poskytováno optické vlákno, a to vše pouze za účelem propojení Partnera z jeho PoPu či jiného bodu infrastruktury do Dotované sítě. Minimální rozsah takto přístupné nedotované infrastruktury je vyznačen v příloze č. 2. Využití jiných úseků infrastruktury, místo a způsob jejich napojení je předmětem posouzení dle konkrétních požadavků Partnera.

Sprintel se zavazuje poskytnout Partnerovi kolokační služby v bodech vyznačených v příloze č. 2 a to v rozsahu a míře odpovídající oprávněným potřebám partnera a charakteru a technické vybavenosti jednotlivých PoPů. Přístup k takto umístěným prvkům se řídí přílohou č. 5. V případě, kdy kapacita zázemí současného uzlu nestačila, Partner má možnost, v případě, kdy si uzavře vlastní nájemní smlouvu s vlastníkem objektu, realizovat propojení do PoPu Sprintel a Sprintel mu toto umožní.

**Článek VII. – Závazek převzetí**

Nejpozději do 5ti dnů od ukončení úspěšného zkušebního provozu v řádném stavu a bez závad a současně ve lhůtách, které určuje Smlouva a její přílohy, Partner převezme službu a převzetí stvrdí podpisem této přílohy.

**Článek VII. – Specifikace předmětu užívání**

1) Umístění (Adresy, GPS)

2) Specifikace zařízení a rozhraní, technická pravidla a podmínky pro přístup

3) Síťová hierarchie přístupu

4) Podmínky kolokace

5) Zákres trasy

6) Délka trasy:

|  |  |
| --- | --- |
| Trasu předal dne: | Trasu převzal dne: |
| za Sprintel s.r.o. | za Partnera |